**Приложение №1**

**к Извещению об осуществлении закупки**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ** |
|  | **на поставку СЗЧ фирмы TAPCO.inc (США) или эквивалента.**  |
| **№ п/п** | **Наименование** **данных** |  | **Основные данные и требования** |
| 1 | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Новороссийский зерновой терминал» (ООО «НЗТ»), ул. Портовая, 14 А, г. Новороссийск, 353901.  |
| 2 | Непосредственное описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства) | № | Наименование ТМЦ | Производитель | Код, тип, марка | Ед. из. | Кол-во |
| 1 |  Футеровка – лист «ТАПКО» эластомерный полиуретановый, с металлической задней сеткой 16 калибра 10’ длина x 4’ ширина (305 x 122 см) 5/16” толщина. Зернопроводы инв.№ 439 ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ В СООТВЕТСТВИИ С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ УКАЗАННОЙ МОДЕЛИ. | "Tapco" inc (CША) | «ТАПКО» эластомерный полиуретановый, с металлической задней сеткой 16 калибра 10’ длина x 4’ ширина (305 x 122 см) 5/16” толщина  | лист. | 100 |
| 2 | Болты футеровочные.ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ В СООТВЕТСТВИИ С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ УКАЗАННОЙ МОДЕЛИ. | Grade 2 elevator bolts. Inch series. TAPCO.inc (CША) | NO.3 Eclipse slotted head. All steel bolts a "black oil" finish. Size - 1/4-20×1 | шт. | 10000 |
| 3 | Гайки для футеровочных болтов.ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ В СООТВЕТСТВИИ С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ УКАЗАННОЙ МОДЕЛИ. | Nuts and spacers. TAPCO.inc (CША)  | Large flange serrated lock nut. Available in steiless steel. Size - 1/4-20 | шт. | 8000 |
|  |  |  | Товар поставляется в таре и упаковке соответствующим государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации, обеспечивающей целостность и сохранность товара при транспортировке и хранении.  Цена товара включает доставку до склада Покупателя, оформление необходимой документации, сертификаты и иные необходимые документы. |
| 3 | Место поставки Товара | Товар поставляется на склад Покупателя по адресу Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая 10. |
| 4 | Требования кпоставляемому Товару по характеристикам, комплектации и качеству | 4.1 Товар должен быть новым ранее не использованным и изготовленный не ранее 2019 г.4.2 Товар должен быть технически исправным и без внешних повреждений.4.3 Товар должен полностью соответствовать заводским характеристикам и каталожным номерам.***Товар считается эквивалентом в случае соответствия оригиналу в части:*** ***- всех технических характеристик; - всех геометрических размеров; - всех функциональных возможностей.***  |
| 5 | Объём поставляемого товара | В соответствии с пунктом № 2 |
| 6 | Описание предмета закупки | Поставляемый товар предназначен для выполнения ремонта технологического оборудования элеваторов и перегрузочного комплекса ООО «НЗТ». |
| 7 | Требования к шеф-монтажу | Нет |
| 8 | Требования к обучению персонала заказчика | Нет |
| 9 | Требования по сроку и объёму предоставления гарантий | 8.1 Гарантия Продавца не менее 12 месяцев с даты поставки товара Покупателю.8.2 Поставщик обязуется без промедления бесплатно заменить вышедшую из строя СЗЧ в гарантийный период, доставить её заказчику, оплатив при этом все транспортные, и другие расходы, связанные с заменой.  |
| 10 | Обязанность контрагента при поставке товара | Предоставление вместе с товаром счета на оплату, счета-фактуры, товарной накладной. Поставка осуществляется силами и за счет поставщика. |
| 11 | Специальныетребования кприемке товара | Каждое грузовое место должно иметь маркировку. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке (количество Товара, описание Товара, чертеж Товара, и др.). |
| 12 | Период поставки | В течение 150 (сто пятьдесят) календарных дней с даты подписания договора. |
| 13 | Требования ксроку годности, сроку хранения | Нет |

*\*При предложении в качестве Товара эквивалента, Участник в Финансово-коммерческом предложении должен указать конкретные характеристики поставляемого Товара с указанием марки, товарного знака и т.д.*